MEMORIAL DE CÁLCULO DA OBRA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Objeto: Reforma de Fachada Prefeitura Municipal de Mariópolis

Área construída: 420,00m²

Área de intervenção: 300,70m²

Endereço: Rua 06, Nº 1030, Centro

Cidade/UF: Mariópolis - Paraná.

Memorial de cálculo de serviços em reforma.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
* Placa de obra: 2,00\*1,125m= 2,25m²
1. REPAROS
* Retirada de reboco e tijolos de revestimento (tijolo a vista) em fachada frontal = 15,2 (largura) \*7,4 (altura) = 112,48m² - 36,86m² (esquadrias) =75,62m²
* Tratamento de fissuras e trincas = 60metros (todas fissuras e trincas que encontrar pelas extensões da fachada, previamente como tratamento para pintura)
* Chapisco em fachada frontal = 75,62m²
* Reboco em fachada frontal, sem desconto de esquadrias para requadros = 112,48m²
1. PINTURAS
* Aplicação de textura em fachada frontal, sem desconto de esquadrias para acabamento em requadros = 112,48m²;
* Tinta latéx acrílica em paredes, duas demão = fachada frontal 75,62m² + 188,84m² lateral esquerda + 149,09m² lateral direita +136,29m² fundos paredes garagem = 549,84m²
* Tinta latéx acrílica em teto, duas demão = tetos nas garagens 139,10m²
* Montagem e desmontagem de andaimes modulares fachadeiros = considerado metragem total de tinta latéx em paredes e tetos / 5 (reutilizações) = (549,84+139,10) / 5 = 137,79m²
1. ESTRUTURA EM ACM
* 1 Pórtico superior 1058x90x120 + pé 600x90x120 + forro 968x120;
* 1 Pórtico inferior 1002x300x45 + pé 300x90x120 + forro 912x120;
* 1 Logo em brasão do município em PVC;
* 1 Letreiro “PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS” em PVC;

Mariópolis, 08 de julho de 2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BRUNO GUSTAVO KLEIN

CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS